Город	Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз	Ж/Д	АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №	от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА

из углеродистой стали на давление до 2,5МПа

Однотипных комплектов шт.

длина подводящего участка - поз.1:	3Dу* (УП3)
длина отводящего участка - поз.2:	3Dу* (УП3)
Dy имитатора, мм - поз.3:	10**	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Dy 1 трубопровода, мм - поз.4:	Dy 2 трубопровода, мм - поз.5:

* – по спецзаказу возможна поставка подводящего и отводящего участков с длинами, отличающимися от 3Dу (2Dу и 5Dу)

**	– для расходомера Dу 10, Dу 15 длина участков поз.1 и поз.2 не менее 5Dу

Термопреобразователи сопротивления

Комплект однотипных приборов:

Исполнение	Согласованная пара ТПС	Одиночный ТПС	Защитные гильзы
класс 1	класс допуска А	класс допуска В	базовая	Усиленная (от 50мм)	без гильз
Взлет ТПС, шт.
КТС-Б, пар
Взлет ТПС типоразмер, мм:	50	70	98	133	223
КТС-Б типоразмер, мм:	50	70
номинальная статическая характеристика W100 = 1,3850:	Pt500	Х	штуцер:	прямой	наклонный
диапазон температур, °С:	0..+180	-50..+100 (для одиночного термометра)

Преобразователь давления

Комплект однотипных приборов:

Вариант поставки:	без арматуры	с арматурой (до Т=1500С)
количество, шт.

Давление, МПа:	1,0	1,6	длина кабеля, м

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _________ ______________ тел. _____________